**Опросный лист № \_\_\_\_**

**на многооборотные электроприводы типа АС.ГЗ-А, АС.ГЗ-Б, АС.ГЗ-В, АС.ГЗ-Г, АС.ГЗ-Д**

**с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Покупатель /Наименование юридического лица | Место для ввода текста. | |
| Контактное лицо | Место для ввода текста. | |
| Контактный телефон | Место для ввода текста. | |
| E-mail | Место для ввода текста. | |
| Объект назначения | Место для ввода текста. | |
| Кол-во электроприводов, шт. | Место для ввода текста. | |
| **Характеристики электропривода** | | |  |
| Тип электропривода | Многооборотный с двухсторонней муфтой  ограничения крутящего момента | |
| Обозначение электропривода |  | |
| Класс безопасности по ОПБ 88/97 (НП-001-97), НП-001-15 | 4 | |
| Категория сейсмостойкости по НП-031-01 (кол-во, шт.) | **II** | **III** |
| Место установки по СП АС-03 (ЗСД, ЗКД I, II, III) | Место для ввода текста. | |
| Тип присоединяемой арматуры | Задвижка  Клапан | Др. Место для ввода текста. |
| Тип присоединения к арматуре по ГОСТ 34287 | Место для ввода текста. | |
| Назначение электропривода | запорный | регулирующий |
| Наличие токового датчика 4-20 мА | да | нет |
| Максимальный крутящий момент  на валу арматуры, Н.м. | Место для ввода текста. | |
| Число оборотов выходного вала, необходимое для  открытия/закрытия запорного органа арматуры | Место для ввода текста. | |
| Частота вращения выходного вала электропривода,  об/мин | Место для ввода текста. | |
| Напряжение питания электродвигателя, В | 3 АС 380/400 | |
| Тип микровыключателей:  АС – для цепей переменного тока 220 (230) В  DC – для цепей постоянного тока от 24 до 48 В | AC | DC |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Место для ввода текста. | |
| Степень защиты IP по ГОСТ 14254 | IP65  IP67  IP68 | |
| Режим работы электродвигателя по ГОСТ IEC 60034-1 | S2  (для запорных) | S4  (для регулирующих) |

|  |
| --- |
| **Примечание Покупателя:** |

Подпись Покупателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата

м.п.